Avertissement:
  Le logiciel tai-installer-windows-cg.exe modifie la mémoire flash de la partie OS de la calculatrice, ce qui n'est pas une opération anodine. Cet installeur sécurisé a été écrit par Sébastien Michelland de Planète Casio. Il a été testé plusieurs fois sans problèmes, mais l'auteur ne peut en garantir le fonctionnement sans erreurs, l'utilisateur accepte en exécutant le programme de prendre en charge tout dommage éventuel résultant de son utilisation. Ce programme permet ensuite d'exécuter KhiCAS en mode examen sur les Graph 90 pour les examens qui autorisent l'utilisation du calcul formel, comme par exemple le bac en France. C'est à l'utilisateur de s'assurer qu'il respecte les règles de l'examen auquel il se présente, en particulier sur le fait que le calcul formel y est autorisé, ce qu'il doit confirmer en tapant la touche EXE lors du premier lancement de KhiCAS en mode examen.
Les auteurs déclinent toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme, en particulier si l'utilisateur lance en mode examen KhiCAS lors d'un examen où le calcul formel est interdit: dans ce cas, c'est l'utilisateur qui assume l'entière responsabilité de la fraude.

KhiCAS (c) 2025, B. Parisse, Institut Fourier, Université Grenoble Alpes, est fourni selon la licence GPL2, certaines parties du code sont sous licence MIT, MicroPython 1.12 (c) D. George et le générateur de QR code:
* https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.fr.html
* https://github.com/micropython/micropython/blob/master/LICENSE
* https://www.nayuki.io/page/qr-code-generator-library
Pour plus de détails, veuillez consulter la documentation de KhiCAS:
https://www-fourier.univ-grenoble-alpes.fr/~parisse/casio/khicasio.html#sec42

Installation mode d'emploi:
1/ Vérifier que la version de l'OS installée sur votre Graph90 est la version 3.80.1 (MENU, puis Système, puis Version). Si ce n'est pas le cas, mettez votre calculatrice à jour en téléchargeant la version 3.80,.1 par exemple ici https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=4173827 (Windows), https://tiplanet.org/forum/archives_voir.php?id=3338352 (Mac)
2/ Branchez la Graph 90 sur un PC/Mac, tapez F1 sur la calculatrice (mode clé USB).
3/ Transférez les fichiers khicasfr.g3a, cas90a.mzs, cas90b.mzs sur la racine de la calculatrice vue comme clef USB depuis le PC/Mac.
4/ Ejecter la calculatrice vue comme clef USB.
5/ Depuis MENU Systeme tapez F6 puis F5 (OS Update)
6/ Sur un PC sous Windows, lancez le programme tai-installer-windows-cg.exe puis suivez les instructions sur la calculatrice
7/ Vous pouvez maintenant lancer KhiCAS aussi bien en mode normal qu'en mode examen. A chaque activation ou réactivation du mode examen, à la 1ère exécution de KhiCAS, le fichier contenant la session courante de KhiCAS est effacé.
N.B.: le lancement de KhiCAS prend quelques secondes, ceci est normal.

En cas de dysfonctionnement du programme d'installation, vous devriez pouvoir restaurer la version d'origine de votre calculatrice en effectuant les manipulations suivantes:
Téléchargez le logiciel d'installation de la version 3.80.1 de la Casio 90, par exemple ici
https://tiplanet.org/forum/archives_list.php?order=hit&cat=OS+cprizm&multi_chaine_search=3.80.1
Lancer le logiciel d'installation de la version 3.80 de la Graph 90. Si la mise à jour a été effectuée, votre calculatrice devrait fonctionner à nouveau normalement.
SI le logiciel refuse de faire la mise à jour, relancez-le jusqu'à l'écran de confirmation Etes-vous sur? puis:
1/ Maintenir enfoncé le bouton restart au dos de la 90 sans le relâcher, maintenir enfoncées les touches F2, 4 et AC
2/ Sans rien relâcher d'autre, relâcher le bouton restart
3/ Maintenant relâcher uniquement les touches F2 et  4
4/ Patienter une seconde
5/ Maintenant relâcher enfin la touche AC
6/ Maintenir enfoncée la touche  9, patienter une seconde, relâcher la touche  9
7/ Maintenir enfoncée la touche *
8/ La calculatrice doit se rallumer seulement maintenant sur un écran "OS ERROR",  relâcher la touche *
Vous pouvez maintenant confirmer la mise à jour sur l'ordinateur.
